Pasmowoprzepustowy filtr Czebyszewa

Zgodnie z założeniami wyznaczam częstotliwości graniczne pasma przenoszenia
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Aby przekształcić FDP na FPP dokonuję podstawienia:
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gdzie:
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Transmitancja filtru dolnoprzepustowego ma postać 
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W celu zaprezentowania przekształceń ze względu na obszerność wyrażeń dokonuję podstawienia
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Licznik i mianownik mnożę przez b3
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PO podstawieniu za ‘a’ i ‘b’ wartości liczbowych przegrupowaniu i uproszczeniu współczynników otrzymujemy transmitancję postaci:
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Poniżej podaję dokładne wartości współczynników transmitancji

Współczynnik licznika


3.489756728078692e-004

Współczynniki mianownika

0.58127793607463512110 

-3.1309145490190986011 

7.2245486457598914042                     

-9.1266668350852397713 

6.6550928831898679883 

-2.6570984878589741152 

0.45462327961649762895 
Charakterystyki częstotliwościowe FPP Czebyszewa 

Zestaw komend programu matlab, których użyłem do wyznaczenia charakterystyk

l=[1 0 -3 0  3 0 -1];

m=[0.58127793607463512110 -3.1309145490190986011 7.2245486457598914042                                     -9.1266668350852397713 6.6550928831898679883 -2.6570984878589741152 0.45462327961649762895]; 
a=3.489756728078692e-004;
freqz([l]*a,[m],2000:1:3500,48000),figure,freqz([l]*a,[m],1999:0.01:2001,48000),figure,freqz([l]*a,[m],3499:0.01:3501,48000)
Zgodnie z założeniami zafalowania charakterystyki w paśmie przenoszenia wynoszą 0.5 dB
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na początku pasma przenoszenia (2kHz) tłumienie osiąga wartość dokładnie 0.5dB
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Na końcu pasma przepustowego (3.5kHz) tłumienie również wynosi dokładnie 0.5dB
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Charakterystyki czasowe FPP Czebyszewa

Polecenia programu Matlab użyte do wyznaczenie odpowiedzi impulsowej i na skok jednostkowy
l=[1 0 -3 0  3 0 -1];

m=[0.58127793607463512110 -3.1309145490190986011 7.2245486457598914042                                     -9.1266668350852397713 6.6550928831898679883 -2.6570984878589741152 0.45462327961649762895]; 
a=3.489756728078692e-004;

dimpulse(l*a,m),figure,dstep(l*a,m)
Odpowiedź impulsowa filtru                                                Odpowiedź na skok jednostkowy
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